[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław. INSTALACJE: SOLARNA,  C.O i C.T, 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	0	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	6	0	1
own=1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR10 INSTALACJE: SOLARNA,  C.O i C.T, 	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "arus" sp. z.o.o.
afn=ul. Pestaloziego 15, Bydgoszcz
nb=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław
ab= Inowrocław (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław)
ni=Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" 
ai=ul. Przy Stawku Inowrocław
br=INSTALACJE: SOLARNA,  C.O i C.T, 
nk=Wiesława Lenart	
dt=lipiec 2015r.	0
kln=1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gm=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gs=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 3075]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 3073]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0
id=6840203	1
jm=m3	060
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.3078

[RMS ZEST 3086]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, gr. 0,50 mm	0
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120401

[RMS ZEST 3069]
ty=M
na=Chłodnica wentylatorowa Juwent CHW-1-2w-III	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3087]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 560]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0.043

[RMS ZEST 2649]
ty=M
na=drut ocynkowany 0,7 mm	0
id=knz1589	3
jm=kg	033
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.104

[RMS ZEST 2026]
ty=M
na=dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5106399	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3051]
ty=M
na=Elektroniczny sygnalizator poziomu z sondą zawieszoną ELCLUWO 111S+SW-01, Elektromontex	0
id=6583999	1
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1523001	1
jm=dm3	066
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9393

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C srebrzysto-szara	0
id=1523000	1
jm=dm3	066
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5534

[RMS ZEST 2973]
ty=M
na=Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 3030]
ty=M
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3058]
ty=M
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm	0
id=5830299	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3031]
ty=M
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3032]
ty=M
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 3015]
ty=M
na=Głowice termostatyczne do grzej.	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 2965]
ty=M
na=Głowice termostatyczne do grzej. wzmocniona	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3053]
ty=M
na=Grupa pompowa GPSN 15-11:1310a) zawór bezpieczeństwa MSS GW1/2" x GW3/4" 6bar1310b) Manometr 0 - 10 bar1310c) termometr, zawór zwrotny, zawór kulowy, ?221310d) separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym,1310e) pompa Wilo ST 15/11	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3020]
ty=M
na=Grzejniki stalowe niezintegrowany RETTIG Aura Bench 24/240/2000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 3018]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 22 h= 600, l=1000	0
id=6011099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3019]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 22 h= 600, l=1200	0
id=6011099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2960]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 33 h= 600, l=1120	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3021]
ty=M
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1600	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3022]
ty=M
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1800	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 3023]
ty=M
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/2400	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3083]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2068

[RMS ZEST 2650]
ty=M
na=kolana z PCV  do izolacji rur o śr. 25-50 mm	0
id=knz1592	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.08

[RMS ZEST 2511]
ty=M
na=kolana z PCV do izolacji rur o śr. do 25 mm'	0
id=knz1591	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.4

[RMS ZEST 3071]
ty=M
na=Kolektor CosmoSun Basic 2.51 = 12szt1310Złącze krzyżowe z odpowietrznikiem ręcznym i tuleją zanurzeniową, śr.22 x śr.2209=3szt1310Dwuzłączka zaciskowa, śr.22  = 9szt1310Kolano zaciskowe, śr.22 x śr. 22 = 3szt	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3080]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22,22mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.92

[RMS ZEST 3077]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28,58 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.65

[RMS ZEST 2907]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane	0
id=5856999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2596]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5122999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.71

[RMS ZEST 3025]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 50 mm	0
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.53

[RMS ZEST 2648]
ty=M
na=mankiet 20 mm o dł. 10 m	0
id=knz1588	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.41

[RMS ZEST 2514]
ty=M
na=mankiet 25 mm o dł. 10 m'	0
id=knz1593	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.35

[RMS ZEST 3042]
ty=M
na=Manometr zwykły 0-0,6 MPa	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2906]
ty=M
na=Manometr zwykły M 100 KFM Włocławek 0-1,6 MPa	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2991]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze Reflex NG 35	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3054]
ty=M
na=Naczynie przeponowe solarne 80 l; pmax = 10bar; p0 = 3,0 bar (uzupełnić z fabrycznego 2,5bar do 3,0 bar)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2510]
ty=M
na=nity plastikowe'	0
id=knz1590	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3656

[RMS ZEST 3089]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	0
id=71330	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71330

[RMS ZEST 2513]
ty=M
na=otulina PUR  w osłonie AL o śr. 25 mm i gr. 30 mm	0
id=knz1562	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.79

[RMS ZEST 2515]
ty=M
na=otulina PUR  w osłonie AL o śr. 35 mm i gr. 30 mm	0
id=knz1562	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.88

[RMS ZEST 2506]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie AL o śr. 20 mm i gr. 20 mm	0
id=knz1556	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=215.13

[RMS ZEST 2647]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie AL o śr. 40 mm i gr. 40 mm	0
id=knz1571	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.63

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie AL o śr. 50 mm i gr. 50 mm	0
id=knz1571	3
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110.09

[RMS ZEST 3082]
ty=M
na=otuliny z syntetycznego kauczuku gr. 20 mm sr.22mm	0
id=6750132	1
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.2

[RMS ZEST 3085]
ty=M
na=otuliny z syntetycznego kauczuku gr. 30 mm sr. 25mm	0
id=6750134	1
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.5

[RMS ZEST 3070]
ty=M
na=Płyn do instalacji solarnych - koncentrat 10 l	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3059]
ty=M
na=Pompa obiegowa Wilo Star STG 15/11 (uszczelnienie glikolowe)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3041]
ty=M
na=Pompa Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2981]
ty=M
na=Pompa Stratos 40/1-10, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3045]
ty=M
na=Pompa Stratos 40/1-4, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3037]
ty=M
na=Pompa Stratos PICO 25/1-4, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3038]
ty=M
na=Pompa Yonos PICO 15/1-4 130, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3047]
ty=M
na=Pompa Yonos Pico 15/1-6-130, Wilo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 561]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0.803

[RMS ZEST 3033]
ty=M
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 10LF	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3034]
ty=M
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 20mm	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2968]
ty=M
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 25mm	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3040]
ty=M
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 40mm	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=1844.7839

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=Robocizna	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
gr=1
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2389]
ty=R
na=robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2394]
ty=R
na=robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2442]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2505]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3060]
ty=M
na=Rotametr z możliwości regulacji przepływu	0
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1594

[RMS ZEST 2908]
ty=M
na=rurki syfonowe	0
id=6154000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3079]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa   o śr. 22,22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.68

[RMS ZEST 3076]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa   o śr. 28 ,58mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.95

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.12

[RMS ZEST 1779]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 1107]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.37

[RMS ZEST 2384]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.64

[RMS ZEST 2595]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63

[RMS ZEST 3024]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 50 mm	0
id=5040999	0
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040299

[RMS ZEST 3091]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=17.67

[RMS ZEST 2512]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=7.176

[RMS ZEST 2929]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=7.8

[RMS ZEST 3066]
ty=M
na=Sterownik RSS 2	0
id=6583999	1
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2992]
ty=M
na=Szybkozłączka SU 3/4"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2957]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=53.3538
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 3084]
ty=M
na=taśma  3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.1469

[RMS ZEST 2587]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0
id=knz1587	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.536

[RMS ZEST 2507]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m'	0
id=knz1587	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.44

[RMS ZEST 2975]
ty=M
na=termometry	0
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3074]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3090]
ty=M
na=tuleje ochronne ppoż śr. do 65mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.91

[RMS ZEST 1780]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.6

[RMS ZEST 1108]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.81

[RMS ZEST 2385]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.32

[RMS ZEST 2597]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.68

[RMS ZEST 2940]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.24

[RMS ZEST 3081]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. 22,22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.52

[RMS ZEST 3078]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. 28,58 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.9

[RMS ZEST 3043]
ty=M
na=Wymiennik płytowy typ XB37M-1-50 G 1 A (20mm) Danfoss	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2978]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa, SYR 1915 śr. 15mm	0
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1102]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2792]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm'	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 2788]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 2970]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 3027]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 40 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 2971]
ty=M
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0
id=5732499	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2642]
ty=M
na=Zawory spustowy o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3028]
ty=M
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm'	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3029]
ty=M
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2972]
ty=M
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 3039]
ty=M
na=Zawór 2-drogowy VRB-2 sr.20 mm + siłownik AMV 428 w funkcji bezpieczeństwa	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3035]
ty=M
na=Zawór 3-drogowy VRB-3 sr.15 mm + siłownik AMV 435 (24V, 3-p)	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3036]
ty=M
na=Zawór 3-drogowy VRB-3 sr.20 mm + siłownik AMV 435 (24V, 3-p)	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3063]
ty=M
na=Zawór dwudrogowy z siłownikiem DN25	0
id=6583899	1
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2785]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny  dn 15mm	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 3016]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny do grzejników z podejściem od dołu	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 2782]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny dn 15mm	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 3017]
ty=M
na=Zawór kulowy gwintowany DN20	0
id=5830299	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 3055]
ty=M
na=Zawór kulowy gwintowany DN25	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 3062]
ty=M
na=Zawór mieszający termostatyczny kv=3,5 m?/h	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3064]
ty=M
na=Zawór napełniająco - opróżniający ze złączką do węża, DN15	0
id=5700999	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3044]
ty=M
na=Zawór nastawny MSV-BD sr. 40mm	0
id=5829599	1
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3056]
ty=M
na=Zawór zwrotne gwintowany DN25	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 3065]
ty=M
na=Zbiornik buforowy FISH 500 S5	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3048]
ty=M
na=Zbiornik glikolu V=200 l wyk. ind.	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2027]
ty=M
na=złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5104099	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt	020
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2885]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1437972087
cw=0	PLN
il=0.52

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalaja solarna
wa=0
kn=0	0	0
id=2926
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=3052
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Kolektor CosmoSun Basic 2.51 = 12szt1310Złącze krzyżowe z odpowietrznikiem ręcznym i tuleją zanurzeniową, śr.22 x śr.2209= 3szt1310Dwuzłączka zaciskowa, śr.22  = 9szt1310Kolano zaciskowe, śr.22 x śr. 22 = 3szt
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=82.08	0	6.84*12
np=1
wa=0
wb=0
il=164.16

[RMS 3071]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[POZYCJA]
id=2964
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Grupa pompowa GPSN 15-11:1310a) zawór bezpieczeństwa MSS GW1/2" x GW3/4" 6bar1310b) Manometr 0 - 10 bar1310c) termometr, zawór zwrotny, zawór kulowy, ?221310d) separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym,1310e) pompa Wilo ST 15/11
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=25.84	0	25.84
np=1
wa=0
wb=0
il=25.84

[RMS 3053]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[POZYCJA]
id=3221
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyn do instalacji solarnych - koncentrat 10 l
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=25.84	0	25.84
np=1
wa=0
wb=0
il=103.36

[RMS 3070]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[POZYCJA]
id=3042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynie przeponowe solarne 80 l; pmax = 10bar; p0 = 3,0 bar (uzupełnić z fabrycznego 2,5bar do 3,0 bar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 3054]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=3049
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawór kulowy gwintowany DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 127]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 3055]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=2949
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-01	2-15	0525-01		1
mpn=1211
na=Zawór kulowy gwintowany DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+5						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3051
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotne gwintowany DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3056]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3047
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy  DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3031]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3216
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-01	2-15	0525-01		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy  DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 3058]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=2934
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa Wilo Star STG 15/11 (uszczelnienie glikolowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3059]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2935
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa zasilania wym. basenu Wilo Yonos Pico 25/1-41310Uszczelnienie glikolowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3037]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3041
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-01	2-15	0526-01		1
mpn=1211
na=Rotametr z możliwości regulacji przepływu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3060]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3217
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór mieszający termostatyczny kv=3,5 m?/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3062]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3091]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3043
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0201-03	7-08	0201-03		1
mpn=_1211
na=Zawór dwudrogowy z siłownikiem DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=33.69	0	33.69
np=1
wa=0
wb=0
il=33.69

[RMS 3063]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3091]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=3218
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór napełniająco - opróżniający ze złączką do węża, DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 127]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=1.026

[RMS 3064]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=2933
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0508-01	2-15	0508-01		1
mpn=1211
na=Zbiornik buforowy FISH 500 S5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0
il=2.89

[RMS 3065]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=3219
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01	7-08	0301-01		1
mpn=_1211
na=Sterownik RSS 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0
il=135.42

[RMS 3066]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2929]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 3091]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[POZYCJA]
id=3220
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-03	2-15	0432-03		1
mpn=1211
na=Chłodnica wentylatorowa Juwent CHW-1-2w-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=13.1	0	13.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1

[RMS 3069]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=3228
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 22,22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 127]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 3079]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 3080]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 3081]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=23.52

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2184

[POZYCJA]
id=3227
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 28,58 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 127]
nz=0.803	0	0.803
np=1
wa=0
wb=0
il=52.195

[RMS 3076]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=66.95

[RMS 3077]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 3078]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5915

[POZYCJA]
id=3229
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-07	0-34	0103-07		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 127]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9858

[RMS 3082]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 3083]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 3084]
nz=0.09801	0	0.09801
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1164

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0861

[POZYCJA]
id=3230
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16	0-34	0103-16		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 127]
nz=0.1055	0	0.1055
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8575

[RMS 3085]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=71.5

[RMS 3083]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.169

[RMS 3084]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0305

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4582

[POZYCJA]
id=3231
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-01	2-16	0601-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. do 55 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 127]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=22.04

[RMS 3086]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0
il=100.7

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3087]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 561]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3089]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=3223
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=36.9	0	36.9
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2395

[RMS 3073]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=3224
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=73.8	0	73.8
np=1
wa=0
wb=0
il=70.479

[RMS 3074]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3075]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3073]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=3225
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=93.6	0	93.6
np=1
wa=0
wb=0
il=89.388

[POZYCJA]
id=3226
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=34.8	0	34.8
np=1
wa=0
wb=0
il=33.234

[POZYCJA]
id=3234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoż śr. do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 3090]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3091]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 1]
na=Instalacja C.T. - wymiennik solarny
wa=0
kn=0	0	0
id=3084
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3089
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83						

[RMS 127]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0
il=51.709

[RMS 3024]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=83

[RMS 3025]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=14.11

[RMS 2940]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=29.88

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=2.324

[POZYCJA]
id=3090
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83						

[RMS 127]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6148

[POZYCJA]
id=3091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83						

[RMS 127]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9265

[POZYCJA]
id=3102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=0.678

[RMS 3032]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=3096
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=2.034

[RMS 2971]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[POZYCJA]
id=3092
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 2792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3099
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=0.678

[RMS 2972]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=3109
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór 2-drogowy VRB-2 sr.20 mm + siłownik AMV 428 w funkcji bezpieczeństwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3039]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3108
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3040]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3111
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3041]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane 0-0,6 wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 3042]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2907]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2908]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3125
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 2975]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3113
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=3114
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=14.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.36	1	83*0.173						

[RMS 127]
nz=0.6818	0	0.6818
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7906

[POZYCJA]
id=3115
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=14.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.36	1	14,36						

[RMS 127]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 557]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7088

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3116
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=14.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.36	1	14,36						

[RMS 127]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4148

[RMS 1326]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7663

[RMS 559]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1413

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[RMS 561]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[POZYCJA]
id=3117
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=14.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.36	1	14,36						

[RMS 127]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9022

[RMS 1328]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6227

[RMS 559]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1298

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 561]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=3122
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 29-04	15	29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie AL dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83						

[RMS 127]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=15.77

[RMS 3026]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=83.83

[RMS 2587]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=3.154

[RMS 2648]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.64

[RMS 2649]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.581

[RMS 2510]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=664

[RMS 2650]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.62

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.079

[ELEMENT 1]
na=Instalacja C.T. - obieg nagrzewnic
wa=0
kn=0	0	0
id=3127
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=3151
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-01	2-15	0505-01		1
mpn=1211
na=Wymiennik płytowy typ XB37M-1-50 G 1 A (20mm) Danfoss
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=13.8	0	13.8
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 3043]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3141
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=1.356

[RMS 2973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=3139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=4.746

[RMS 2971]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=3135
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=2.368

[RMS 2792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=3140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=1.356

[RMS 2972]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=3145
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór nastawny MSV-BD sr. 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3044]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3152
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Stratos 40/1-4, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3045]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3168
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Stratos 40/1-10, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 2981]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3169
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02	2-15	0530-02		1
mpn=1211
na=Manometry montowane w gotowej tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 127]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 2906]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2907]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2908]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
mpn=1211
na=Termometry montowane w gotowej tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[RMS 127]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2975]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3215
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze Reflex NG 351310Szybkozłączka SU 3/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 2991]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2992]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=3150
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-01	2-15	0526-01		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa, SYR 1915 śr. 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 2978]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=Uzupełnienie glikolu
wa=0
kn=0	0	0
id=2998
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=3034
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Yonos Pico 15/1-6-130, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3047]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3008
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 2788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3212
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.411

[RMS 3029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=3031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-01	2-15	0526-01		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa, SYR 1915 śr. 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 2978]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3035
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Zbiornik glikolu V=200 l wyk. ind.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 3048]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 2885]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=3213
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01	7-08	0301-01		1
mpn=_1211
na=Elektroniczny sygnalizator poziomu z sondą zawieszoną ELCLUWO 111S+SW-01, Elektromontex
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0
il=45.14

[RMS 3051]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2929]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 3091]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[ELEMENT 1]
na=Instalacja C.O. 
wa=0
kn=0	0	0
id=2605
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=2987
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148						

[RMS 127]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=58.016

[RMS 1776]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=153.92

[RMS 1777]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=69.56

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9768

[POZYCJA]
id=2988
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 127]
nz=0.481	0	0.481
np=1
wa=0
wb=0
il=28.86

[RMS 1779]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 1780]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=2989
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 1107]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 1108]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1032

[POZYCJA]
id=3054
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 127]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=43.197

[RMS 2384]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=79.31

[RMS 2385]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=30.03

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2782

[POZYCJA]
id=2270
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=293
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293	1	293						

[RMS 127]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2908

[POZYCJA]
id=2271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=293
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293	1	293						

[RMS 127]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0
il=27.9815

[POZYCJA]
id=2978
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 22 h= 600, l=1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 3018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3061
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 22 h= 600, l=1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 3019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2980
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe płytowe z podej. bocznym 33 h= 600, l=1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 2960]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=3062
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe niezintegrowany RETTIG Aura Bench 24/240/2000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 127]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=43.69

[RMS 3020]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[POZYCJA]
id=3063
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 3021]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=3064
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 127]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7

[RMS 3022]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[POZYCJA]
id=3065
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/2400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 3023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=3060
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-01	2-15	0525-01		1
mpn=1211
na=Zawór kulowy gwintowany DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=10.78

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2323
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=34
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 127]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3059
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór grzejnikowy powrotny do grzejników z podejściem od dołu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 127]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=3.471

[RMS 3016]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[POZYCJA]
id=2842
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny dn 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 127]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=5.607

[RMS 2782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=2843
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór grzejnikowy powrotny  dn 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 127]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=5.607

[RMS 2785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=2327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne do grzej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 127]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=8.544

[RMS 3015]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[POZYCJA]
id=3057
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne do grzej. wzmocniona
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 2965]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=2282
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	2-15	0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm1310Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.566	0	0.296+0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.528

[RMS 1102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2026]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.005	0	0.003+0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=2283
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.736

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=2331
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=13
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 127]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=4.641

[POZYCJA]
id=3055
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=23.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.94	1	148*0.053+60*0.085+8*0.104+77*0.132						

[RMS 127]
nz=0.6818	0	0.6818
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3223

[POZYCJA]
id=2991
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=23.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.94	1	23,94						

[RMS 127]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9552

[RMS 557]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8489

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2992
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=23.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.94	1	23,94						

[RMS 127]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6929

[RMS 1326]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9446

[RMS 559]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2356

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 561]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=2993
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=23.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.94	1	23,94						

[RMS 127]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8383

[RMS 1328]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7052

[RMS 559]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2164

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 561]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[POZYCJA]
id=2994
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 26-01	15	26-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie AL dla rurociągów o śr. do 20 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=208
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=38.896

[RMS 2506]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=210.08

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=7.904

[RMS 2648]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1248

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.704

[POZYCJA]
id=2995
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 27-05	15	27-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  w osłonie AL dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.496

[RMS 2513]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[RMS 2514]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[POZYCJA]
id=3056
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 27-05	15	27-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  w osłonie AL dla rurociągów o śr.35 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	77						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=14.399

[RMS 2515]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=77.77

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=2.926

[RMS 2514]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.385

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=462

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.001

[POZYCJA]
id=3233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoż śr. do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 127]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 3090]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3091]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[ELEMENT 1]
na=Instalacja C.T. 
wa=0
kn=0	0	0
id=2645
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=2646
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 127]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 1776]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1777]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[POZYCJA]
id=2648
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71						

[RMS 127]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=37.275

[RMS 1107]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=73.13

[RMS 1108]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=27.69

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9159

[POZYCJA]
id=2649
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 127]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=6.171

[RMS 2384]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 2385]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1826

[POZYCJA]
id=2719
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 127]
nz=0.589	0	0.589
np=1
wa=0
wb=0
il=37.107

[RMS 2595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 2596]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=10.71

[RMS 2597]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=22.68

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2348

[POZYCJA]
id=3066
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 127]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0
il=16.198

[RMS 3024]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 3025]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.42

[RMS 2940]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.728

[POZYCJA]
id=2653
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 127]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7856

[POZYCJA]
id=2654
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 127]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0
il=16.808

[POZYCJA]
id=2868
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=1.184

[RMS 2792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=2870
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 127]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=2.877

[RMS 2788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[POZYCJA]
id=2997
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 2970]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 3027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=3069
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=2.034

[RMS 2971]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[POZYCJA]
id=3073
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3028]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3074
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.411

[RMS 3029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=3072
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=0.678

[RMS 2972]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=3075
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3030]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3076
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=0.411

[RMS 3031]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=3077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0
il=0.678

[RMS 3032]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=2749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory spustowy o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.513

[RMS 2642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=2701
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	2-15	0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm1310Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=0.566	0	0.296+0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 1102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2026]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.005	0	0.003+0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=2702
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=2679
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 10LF
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3033]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3078
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3034]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=2925
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Regulacyjny autom. zawór ronoważący AB-QM GZ  śr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 2968]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3079
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór 3-drogowy VRB-3 sr.15 mm + siłownik AMV 435 (24V, 3-p)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 3035]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=3080
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór 3-drogowy VRB-3 sr.20 mm + siłownik AMV 435 (24V, 3-p)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 3036]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2957]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3081
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Stratos PICO 25/1-4, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=29.34

[RMS 3037]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=3082
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa Yonos PICO 15/1-4 130, Wilo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3038]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3091]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2703
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[POZYCJA]
id=2704
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=23.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.11	1	5*0.053+71*0.104+11*0.132+63*0.151+26*0.173						

[RMS 127]
nz=0.6818	0	0.6818
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7564

[POZYCJA]
id=2706
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=23.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.11	1	23,11						

[RMS 127]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9221

[RMS 557]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7501

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2707
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=23.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.11	1	23,11						

[RMS 127]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4956

[RMS 1326]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8425

[RMS 559]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2274

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 561]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[POZYCJA]
id=2894
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=23.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.11	1	23,11						

[RMS 127]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6705

[RMS 1328]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6114

[RMS 559]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2089

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 560]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 561]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=2893
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 26-01	15	26-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie AL dla rurociągów o śr. do 20 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.935

[RMS 2506]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 2648]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[POZYCJA]
id=2713
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 27-05	15	27-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  w osłonie AL dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=13.277

[RMS 2513]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=71.71

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=2.698

[RMS 2514]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.55

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.355

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=426

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.78

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.923

[POZYCJA]
id=2714
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 27-05	15	27-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  w osłonie AL dla rurociągów o śr.35 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.057

[RMS 2515]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=11.11

[RMS 2507]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[RMS 2514]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 2649]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 2510]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 2511]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.143

[POZYCJA]
id=2752
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 29-04	15	29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie AL dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 127]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=11.97

[RMS 2647]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=63.63

[RMS 2587]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[RMS 2648]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 2649]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[RMS 2510]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=504

[RMS 2650]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=8.82

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[POZYCJA]
id=3068
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 29-04	15	29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie AL dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 127]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 3026]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=26.26

[RMS 2587]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.988

[RMS 2648]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2649]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[RMS 2510]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 2650]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 2512]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[POZYCJA]
id=3232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoż śr. do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 3090]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3091]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[SUMA KONTROLNA]
1a7853 aafcadaeea9eaac9b5c2c6911