[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław).  Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod.-kan. i C.O.
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR10 Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod.-kan. i C.O.	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "arus" sp. z.o.o.
afn=ul. Pestaloziego 15, Bydgoszcz
nb=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław
ab= Inowrocław (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław)
ni=Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" 
ai=ul. Przy Stawku Inowrocław
br=Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod.-kan. i C.O.
nk=Wiesława Lenart	
dt=lipiec 2015r.	0
kln=13101.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)131013102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.13101310Uwagi dodatkowe13101310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 3085]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 3183]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.28

[RMS ZEST 3087]
ty=M
na=asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100	0
id=1040309	1
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 3023]
ty=M
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 2528]
ty=M
na=Baterie umywalkowa jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.	0
id=5711230	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3206]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.162

[RMS ZEST 2609]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=1.14

[RMS ZEST 2993]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.126

[RMS ZEST 2606]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.144

[RMS ZEST 3089]
ty=S
na=ciągnik gąsienicowy 37-40 kW	0
id=39411	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 3209]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=2.588

[RMS ZEST 3107]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613602

[RMS ZEST 3161]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny żeliwny o śr.150 mm	0
id=5260700	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5260704

[RMS ZEST 2997]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.038

[RMS ZEST 2996]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.057

[RMS ZEST 3186]
ty=M
na=drut miedziany	0
id=6215004	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.6

[RMS ZEST 3215]
ty=M
na=drut ocynkowany 0,7 mm	0
id=knz1589	3
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.069

[RMS ZEST 3019]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5116399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 3010]
ty=M
na=dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 50 mm	0
id=5116999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5116099

[RMS ZEST 3006]
ty=M
na=dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 65 mm	0
id=5116999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5116099

[RMS ZEST 3086]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	0
id=1330201	1
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 3181]
ty=M
na=elektrody stalowe otulone ER346 do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 3.25 mm	0
id=1330141	2
jm=100 szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.437

[RMS ZEST 3180]
ty=M
na=elektroty stalowe otulone ER 346 do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5mm	0
id=1330131	2
jm=100 szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.235

[RMS ZEST 3211]
ty=M
na=emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1523001	1
jm=dm3	066
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.154

[RMS ZEST 3207]
ty=M
na=farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C srebrzysto-szara	0
id=1523000	1
jm=dm3	066
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.167

[RMS ZEST 3032]
ty=M
na=folia aluminiowa	0
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.34

[RMS ZEST 2998]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 3018]
ty=M
na=Izolator przepływów zwrotnych dla zaworów ze złączką do węża  Dn 15	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 2807]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.196

[RMS ZEST 2809]
ty=M
na=klipsy montażowe do izolacji'	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1008

[RMS ZEST 3250]
ty=M
na=kolana z PCV  do izolacji rur o śr. 25-50 mm	0
id=knz1592	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.56

[RMS ZEST 3252]
ty=M
na=kolana z PCV  do izolacji rur o śr. 50-80 mm'	0
id=knz1596	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.56

[RMS ZEST 3217]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 mm	0
id=knz1591	3
jm=kpl	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18

[RMS ZEST 3225]
ty=M
na=Kolano preizolowane śr. 40/110mm 90st.;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3170]
ty=M
na=Kolano preizolowane śr. 50/125mm 90st.;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3188]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką z blachy i rury stalowej śr. 15mm;	0
id=5120099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3238]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką z blachy i rury stalowej śr. 40mm	0
id=5120099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3191]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką z blachy i rury stalowej śr. 50mm	0
id=5120099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3057]
ty=M
na=konstrukcje stalowe wsporcze	0
id=6610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 3118]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=24.265

[RMS ZEST 3012]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5115199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115099

[RMS ZEST 3013]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115103	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 3014]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 3015]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm	0
id=5260661	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 3153]
ty=M
na=kostka kamienna rzędowa wys. 14 cm	0
id=1630720	2
jm=t	034
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=1.926

[RMS ZEST 3116]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1867]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=197.6

[RMS ZEST 3103]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.51

[RMS ZEST 2495]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 1901]
ty=M
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1882]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3093]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.82

[RMS ZEST 2845]
ty=M
na=kształtki zaciskowe o śr. 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 2846]
ty=M
na=kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.08

[RMS ZEST 3198]
ty=M
na=kurki manometrowe z kielichami gwintowanymi, z kołnierzem kontrolnym,	0
id=5803399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3077]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3002]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.2

[RMS ZEST 2839]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.48

[RMS ZEST 3036]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.58

[RMS ZEST 2671]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2674]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3042]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm'	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.48

[RMS ZEST 3045]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.62

[RMS ZEST 3065]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.98

[RMS ZEST 3082]
ty=M
na=łączniki ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.76

[RMS ZEST 3214]
ty=M
na=mankiet 20 mm o dł. 10 m	0
id=knz1588	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.37

[RMS ZEST 3219]
ty=M
na=mankiet 40 mm o dł. 10 m	0
id=knz1595	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 3197]
ty=M
na=manometry zwykłe techniczne	0
id=6140599	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3099]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.34

[RMS ZEST 1857]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=Natrysk ratunkowy o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5714010	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3216]
ty=M
na=nity plastikowe	0
id=knz1590	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74

[RMS ZEST 3162]
ty=M
na=osadniki deszczowe żeliwne o śr. 150 mm	0
id=6331699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3212]
ty=M
na=otulina PUR o śr. 15 mm i gr. 30 mm	0
id=knz1554	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 3249]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie AL o śr. 40 mm i gr. 40 mm	0
id=knz1571	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 3251]
ty=M
na=otulina PUR w osłonie AL o śr. 50 mm i gr. 50 mm	0
id=knz1575	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 2815]
ty=M
na=otuliny  gr. 20 mm sr. 16mm'	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.6

[RMS ZEST 2812]
ty=M
na=otuliny  gr. 9 mm ś. 32mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.2

[RMS ZEST 2806]
ty=M
na=otuliny  gr. 9 mm śr. 15mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.6

[RMS ZEST 2810]
ty=M
na=otuliny  gr. 9 mm śr. 20mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.7

[RMS ZEST 3051]
ty=M
na=otuliny  gr. 9 mm śr. 40mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.9

[RMS ZEST 3067]
ty=M
na=otuliny gr. 13 mm śr. 80mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.7

[RMS ZEST 2817]
ty=M
na=otuliny gr. 20 mm śr. 20mm'	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 3262]
ty=M
na=otuliny z wełny mineralnej (z folia aluminiową) o grubości 50 mm	0
id=6702499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.005
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3119]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)'	0
id=1121199	1
jm=kg	034
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=258.66

[RMS ZEST 2994]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.189

[RMS ZEST 2607]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.216

[RMS ZEST 3230]
ty=M
na=Pierścień uszczelniajacy śr. 40/110; system Star Pipe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3171]
ty=M
na=Pierścień uszczelniajacy śr. 50/125;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3185]
ty=M
na=podkładka filcowa	0
id=6215001	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 3202]
ty=M
na=podparcia ślizgowe wspornikowe	0
id=6620099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 3120]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=23.059

[RMS ZEST 3113]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3168]
ty=M
na=Przepompownia ściekow TEGRA 1000 z pompami typ Pirania 13D typ: S100/2,25-2-P-13/40-T/3-1,9/P.	0
id=5420000	0
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420099

[RMS ZEST 3264]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=2.587
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39610

[RMS ZEST 3210]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0.001

[RMS ZEST 3232]
ty=M
na=Rękaw wejściowy z mankietem termokuczliwym śr. 40/110mm;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3173]
ty=M
na=Rękaw wejściowy z mankietem termokuczliwymśr. 50/125mm;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=2733.903

[RMS ZEST 2047]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	0
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2618]
ty=R
na=robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2652]
ty=R
na=robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2657]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2659]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1742]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1976]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=Robotnicy - instalacje sanitarne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1172]
ty=R
na=Robotnicy - instalacje sanitarne	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 821]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3208]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.026

[RMS ZEST 3224]
ty=M
na=Rura prosta preizolowana śr. 40/110mm, l=1,0m;	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 3169]
ty=M
na=Rura prosta preizolowana śr. 50/125mm,	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 2843]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 16x2,2mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.6

[RMS ZEST 2844]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 20x2,8mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 3115]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3027]
ty=M
na=rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2295]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.4

[RMS ZEST 3256]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.96

[RMS ZEST 2494]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.6

[RMS ZEST 1868]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.94

[RMS ZEST 3257]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 160 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.28

[RMS ZEST 1788]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 3129]
ty=M
na=rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe  o śr. 160x4,7mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.28

[RMS ZEST 3130]
ty=M
na=rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200x5,9mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.016

[RMS ZEST 3030]
ty=M
na=rury PVC SDR-34 SN-8 kanalizacyjne kielichowe o śr. 110x3,2 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.66

[RMS ZEST 3102]
ty=M
na=rury PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.51

[RMS ZEST 3199]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne bez szwu średnie czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5020499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 3244]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne bez szwu średnie czarne o śr. 40 mm	0
id=5020499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 3201]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne bez szwu średnie czarne o śr. 50 mm	0
id=5020499	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 3083]
ty=M
na=rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelności z końcami ukosowanymi,o wymaganym badaniu izolacji zewnetrznej-powłoką asfaltowa z podwójną przekładką z włókna szklanego o śr. 250 mm	0
id=5071999	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.03

[RMS ZEST 3081]
ty=M
na=rury stalowe ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5031999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040199

[RMS ZEST 3001]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040099

[RMS ZEST 3034]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5031999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040041

[RMS ZEST 2838]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 3035]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5031999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040099 

[RMS ZEST 2841]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 2842]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.45

[RMS ZEST 3041]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm'	0
id=5031999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.51
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040199

[RMS ZEST 3044]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5031999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040199

[RMS ZEST 3064]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36

[RMS ZEST 2039]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110/160 mm	0
id=6328710	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3092]
ty=M
na=rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5603999	0
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603099 

[RMS ZEST 3090]
ty=S
na=samochód dłużycowy	0
id=39892	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 1746]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=3.7

[RMS ZEST 3160]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=14.175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 3246]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=22.877

[RMS ZEST 3133]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=15.605

[RMS ZEST 3184]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=15.96

[RMS ZEST 3088]
ty=S
na=spawarka spalinowa 300 A	0
id=72181	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=1.4

[RMS ZEST 3167]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=25.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83100

[RMS ZEST 3122]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=5.603

[RMS ZEST 3165]
ty=M
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm 1310- dno prefabrykowane z kinetą1310- rura karbowana ztudzienki z uszczelką śr. 425mm1310- teleskopowy adapter1310- pierścień odciążający1310- właz kanałowy kl. D400	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3163]
ty=M
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm ~h=2,0m1310- dno prefabrykowane z kinetą1310- rura karbowana ztudzienki z uszczelką śr. 600mm1310- teleskopowy adapter1310- pierścień odciążający1310- właz kanałowy kl. D400	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3110]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2980]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne  na wąż półsztywny śr. 25mm Hp-25 l=30m typ FUTURE HW25 N-30 "F"	0
id=5763204	1
jm=kpl	090
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3016]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 864]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=31.941

[RMS ZEST 2816]
ty=M
na=taśma do izolacji 3x50 mm'	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.822

[RMS ZEST 3213]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0
id=knz1587	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.41

[RMS ZEST 3174]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 2808]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm'	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.929

[RMS ZEST 3084]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 3182]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540402	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 3028]
ty=M
na=trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	0
id=5613199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613699

[RMS ZEST 3008]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 50 mm	0
id=5111999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3004]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 65 mm	0
id=5111999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2713]
ty=M
na=Tuleja ochronna. śr. do 32mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 3265]
ty=M
na=Tuleje ochronne ppoż śr. 160mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3000]
ty=M
na=Tuleje ochronne ppoż śr. do 200mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2999]
ty=M
na=Tuleje ochronne śr. do 200mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3123]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=36.198

[RMS ZEST 3200]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600699	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.61

[RMS ZEST 3011]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 50 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600009

[RMS ZEST 3007]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 65 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600009

[RMS ZEST 3003]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601099

[RMS ZEST 2840]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 3037]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=6601999	0
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601099

[RMS ZEST 2672]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2675]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8

[RMS ZEST 3043]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm'	0
id=6601999	0
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601099

[RMS ZEST 3046]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6601999	0
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601099

[RMS ZEST 3066]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 80 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3

[RMS ZEST 3117]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602003

[RMS ZEST 1869]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.6

[RMS ZEST 3258]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602013

[RMS ZEST 1789]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 2847]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.48

[RMS ZEST 1880]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.29

[RMS ZEST 3094]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3108]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3063]
ty=M
na=Urządzenia do podgrzewania wody	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 3192]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe sr. 50mm	0
id=6810299	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3189]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe śr. 15mm	0
id=6810299	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3239]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe śr. 40mm	0
id=6810299	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3166]
ty=M
na=Właz żeliwny typ D400 śr. 400mm	0
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3143]
ty=M
na=Właz żeliwny typ D400 śr. 600mm	0
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3075]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3255]
ty=M
na=Wpusty ze stali KO piwniczne o śr. 100 mm	0
id=6328410	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 3259]
ty=M
na=Wpusty żeliwne dachowe z podgrzewaczem o śr. 160 mm	0
id=6328440	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3109]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3121]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=11.907

[RMS ZEST 2080]
ty=M
na=zawory do baterii kątowe z filtrem	0
id=5701299	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3055]
ty=M
na=zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5760099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	576000

[RMS ZEST 3022]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3073]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701406;5701426

[RMS ZEST 3072]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 80 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701409

[RMS ZEST 3187]
ty=M
na=Zawory odcinajace kołnierzowe JIPP FF o śr. 15 mm dla ciśnień 2,5 MPa	0
id=5820499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3237]
ty=M
na=Zawory odcinajace kołnierzowe JIPP FF o śr. 40 mm dla ciśnień 2,5 MPa	0
id=5820499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3190]
ty=M
na=Zawory odcinajace kołnierzowe JIPP FF o śr. 50 mm dla ciśnień 2,5 MPa	0
id=5820499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1116]
ty=M
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm	0
id=5700202	1
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3114]
ty=M
na=Zawory odcinające z filtrem do zmywarki o śr.nom. 15 mm	0
id=5700202	1
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3074]
ty=M
na=Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701406;5701426

[RMS ZEST 3017]
ty=M
na=Zawór kulowy czerp.gwint.mosiężny fi 15 mm	0
id=5700901	1
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 3178]
ty=S
na=zespół prądotwórczy 3 fazowy	0
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=22.4

[RMS ZEST 3164]
ty=S
na=zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	0
id=72311	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=0.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72311

[RMS ZEST 3179]
ty=S
na=zgrzewarka komputerowa	0
id=72500	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=22.4

[RMS ZEST 3025]
ty=M
na=Zlewozmywak stalowych z bl. KO	0
id=6347102	1
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1899]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708499	2
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3231]
ty=M
na=Złącze termokuczliwe śr. 40/110mm;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 3172]
ty=M
na=Złącze termokuczliwe śr. 50/125mm;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 3029]
ty=M
na=złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3009]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 50 mm	0
id=5114999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3005]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 65 mm	0
id=5114999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2610]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=5.19

[RMS ZEST 3146]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
il=16.96

[RMS ZEST 2608]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.432

[RMS ZEST 2995]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1437651614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.675

[RMS ZEST 154]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Badania wody
wa=0
kn=0	0	0
id=2867
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2868
pd=						0
na=Komplet badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Magazyn chemii 
wa=0
kn=0	0	0
id=2992
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=3237
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3230
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 62]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=3231
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0140-01	4-02	0140-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 3012]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3232
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-02	4-02	0142-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=3233
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3013]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3234
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-03	4-02	0232-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=3235
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-04	4-02	0234-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3014]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3015]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3016]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3236
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3228
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-07	4-02	0108-07		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wstawienie trójnika o śr. 65 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 3004]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3005]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3006]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3007]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3229
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-06	4-02	0108-06		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 3008]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3009]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3010]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3011]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3226
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=3.377

[RMS 3001]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 3002]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 3003]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[POZYCJA]
id=2996
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 62]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0
il=3.255

[RMS 2842]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.21

[RMS 2674]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 2675]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.116

[POZYCJA]
id=2999
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 2843]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 2846]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 2847]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=15.73

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=3000
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 2844]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2845]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1880]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=3006
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 62]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.779

[POZYCJA]
id=3007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.000556	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3008
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 62]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=1.414

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=3029
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.898

[RMS 2806]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=3032
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.208

[RMS 2812]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=3035
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.088

[RMS 2815]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 2807]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 2816]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.078

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=3036
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.569

[RMS 2817]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2807]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 2816]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=3238
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.024

[RMS 3002]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=3239
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.649

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3240
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Izolator przepływów zwrotnych dla zaworów ze złączką do węża  Dn 15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3014
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 1882]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1901]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=3244
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.974

[RMS 1116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 3023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3246
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
na=Zlewozmywak stalowych z bl. KO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.011

[RMS 3025]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=3247
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Natrysk ratunkowy o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 3026]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=3248
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3260
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0.8*1*10						

[RMS 62]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2

[POZYCJA]
id=3261
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=15.92

[POZYCJA]
id=3264
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	10*1.2*0.15						

[RMS 62]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=8.172

[POZYCJA]
id=3257
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211_
na=Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 3027]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 3028]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3262
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z  PVC SDR-34 SN-8 kanalizacyjne o śr. 110x3,2 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 62]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=2.403

[RMS 3030]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=8.37

[RMS 1867]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 1868]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1869]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.155

[POZYCJA]
id=3263
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty ze stali KO piwniczne o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 3255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3032]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=3253
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0
il=1.172

[RMS 2295]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1867]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 1868]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1869]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=3254
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 2494]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 2495]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 1788]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=3255
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 2495]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=3256
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 1867]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 1869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=3404
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-02	2-15	0110-02		1
mpn=_1211
na=Skropliny-Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 62]
nz=0.297	0	0.297
np=1
wa=0
wb=0
il=6.534

[RMS 3115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=23.32

[RMS 3116]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=13.64

[RMS 3117]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=25.52

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[ELEMENT 1]
na=Sanatorium
wa=0
kn=0	0	0
id=3345
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=3346
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3356
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=3.377

[RMS 3001]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 3002]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 3003]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[POZYCJA]
id=3408
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0
il=1.416

[RMS 2838]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 2839]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 2840]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[POZYCJA]
id=3357
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 2842]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 2674]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 2675]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[POZYCJA]
id=3358
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 62]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=6.375

[RMS 2843]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5

[RMS 2846]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 2847]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=35.75

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3360
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 62]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=2.669

[POZYCJA]
id=3361
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.000435	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3362
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 62]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=2.525

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3363
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.do  20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.587

[RMS 2806]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.458

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=3364
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 2812]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.085

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.778

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[POZYCJA]
id=3365
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 62]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=4.745

[RMS 2815]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5

[RMS 2807]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.398

[RMS 2816]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[POZYCJA]
id=3406
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0
il=0.398

[RMS 2671]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2672]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=3405
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[RMS 3055]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=3403
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-01	2-15	0120-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne  na wąż półsztywny śr. 25mm Hp-25 l=30m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 2980]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.7	0	0.7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3367
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 3002]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3368
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3369
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Izolator przepływów zwrotnych dla zaworów ze złączką do węża  Dn 15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3371
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem do zmywarki o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 3114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3370
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1882]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1901]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=3400
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.649

[RMS 1116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-03	4	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowa jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[RMS 2528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2080]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3396
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 3108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=3399
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 3113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3373
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
na=Zlewozmywak stalowych z bl. KO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 3025]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=3375
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3377
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=50.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.43	1	0.8*1*56+1,5*1,5*2,5						

[RMS 62]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=234.5

[POZYCJA]
id=3378
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=48.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.06	1	50,43-3,14*0.55*0.55*2,5						

[RMS 62]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=95.639

[POZYCJA]
id=3379
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=12.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.79	1	10.42+3.14*0.55*0.55*2.5						

[RMS 62]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=58.067

[POZYCJA]
id=3392
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=0.939

[RMS 3102]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79

[RMS 3103]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3382
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z  PVC SDR-34 SN-8 kanalizacyjne o śr.110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 62]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=14.151

[RMS 3030]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=49.29

[RMS 1867]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[RMS 1868]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 1869]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.912

[POZYCJA]
id=3388
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-04	2-19	0119-04		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne o śr. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.566

[RMS 3083]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 3084]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3085]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3086]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3087]
nz=0.55	0	0.52+0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 3088]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3089]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 3090]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=3391
pd=	KNR-W	2-15 0224-05 RiSx2	2-15	0224-05 RiSx2		1
mpn=1211
na=Przepompownia ściekow TEGRA 1000 z pompami typ Pirania 13D typ: S100/2,25-2-P-13/40-T/3-1,9/P.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 62]
nz=20.3	0	20.3
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6

[RMS 3168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3099]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0
il=6.26

[RMS 3146]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=3390
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PEo śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 62]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 3092]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 3093]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 3094]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3608
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty ze stali KO piwniczne o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 62]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 3255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3032]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=3384
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 62]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0
il=25.198

[RMS 2295]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=73.96

[RMS 1867]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=85.14

[RMS 1868]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9

[RMS 1869]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=68.8

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.608

[POZYCJA]
id=3385
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 62]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 2494]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 2495]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 1788]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[POZYCJA]
id=3394
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3395
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 2039]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 62]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=1.683

[RMS 2495]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=3387
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=21
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 62]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=26.67

[RMS 1867]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1

[RMS 1869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3609
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3615
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=1.252

[RMS 3102]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 3103]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=3617
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-04	2-19	0119-04		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne o śr. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.566

[RMS 3083]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 3084]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3085]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3086]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3087]
nz=0.55	0	0.52+0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 3088]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3089]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 3090]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=3631
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[RMS 62]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0
il=14.652

[RMS 3256]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=36.96

[RMS 3103]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=30.36

[RMS 3257]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 3258]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0
il=1.439

[POZYCJA]
id=3634
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0304-04	2-16	0304-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=36.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.96	1	44*0,84						

[RMS 62]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=13.675

[RMS 3262]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=51.005

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3209]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.587

[RMS 3264]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.587

[POZYCJA]
id=3632
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-04	2-15	0216-04		1
mpn=1211
na=Wpusty żeliwne dachowe z podgrzewaczem o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 3259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3032]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=3633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście  tuleje ochronne ppoż śr. 160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg solanki
wa=0
kn=0	0	0
id=3313
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=3317
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05	2-15	0106-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ze stali kwasoodpornej o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 62]
nz=0.512	0	0.512
np=1
wa=0
wb=0
il=14.336

[RMS 3081]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 3082]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[RMS 3046]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=13.16

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.521

[POZYCJA]
id=3319
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 62]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.557

[POZYCJA]
id=3320
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=28	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.000357	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3324
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 3051]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=2.722

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.059

[POZYCJA]
id=3327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 3073]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3328
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 3074]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3329
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-03	2-15	0122-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 2841]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2671]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2672]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3057]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3330
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03	2-15	0140-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe  o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3075]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3077]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie wody świeżej do technologii basenowej i inst. ppoż
wa=0
kn=0	0	0
id=3267
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=3268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=2.456

[RMS 3034]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 3002]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 3003]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[POZYCJA]
id=3269
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 62]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0
il=3.186

[RMS 3035]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[RMS 3036]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 3037]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.077

[POZYCJA]
id=3271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 62]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0
il=7.905

[RMS 3041]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=17.51

[RMS 3042]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=7.48

[RMS 3043]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.84

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.281

[POZYCJA]
id=3272
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05	2-15	0106-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.512	0	0.512
np=1
wa=0
wb=0
il=5.632

[RMS 3044]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 3045]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 3046]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.17

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.205

[POZYCJA]
id=3305
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0107-07	2-15	0107-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 62]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 3064]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 3065]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=10.98

[RMS 3066]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0446	0	0.0446
np=1
wa=0
wb=0
il=0.803

[POZYCJA]
id=3274
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 62]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=3.503

[POZYCJA]
id=3275
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=45	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.000222	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3307
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-05	2-15	0126-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=18	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 62]
nz=0.0937	0	0.0937
np=1
wa=0
wb=0
il=1.687

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.000556	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3276
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.932

[RMS 2810]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=3278
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.932

[RMS 2812]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=3279
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 62]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.898

[RMS 3051]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 2807]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[RMS 2808]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 2809]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=3306
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 62]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=4.486

[RMS 3067]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7

[RMS 2807]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.367

[RMS 2808]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.848

[RMS 2809]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.00815	0	0.00815
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=3308
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 3072]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[POZYCJA]
id=3309
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 3073]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3310
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 3074]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3311
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-03	2-15	0122-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 2841]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2671]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2672]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3057]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3312
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03	2-15	0140-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe  o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3075]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3077]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3283
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.21

[RMS 3063]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3284
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1						

[RMS 62]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.639

[RMS 3022]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3296
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 3002]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=3297
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3298
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Izolator przepływów zwrotnych dla zaworów ze złączką do węża  Dn 15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 3018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3300
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 1116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3302
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
na=Zlewozmywak stalowych z bl. KO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.674

[RMS 3025]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=3303
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 2494]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 2495]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 1788]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=3304
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 2495]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=3407
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0
il=0.398

[RMS 2671]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2672]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=3288
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.676

[RMS 3055]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[POZYCJA]
id=3402
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-01	2-15	0120-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne  na wąż półsztywny śr. 25mm Hp-25 l=30m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.139

[RMS 2980]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=0.7	0	0.7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 1]
na=Przebicia i bruzdy
wa=0
kn=0	0	0
id=2718
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=3191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ppoż śr.do  200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 3000]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=3040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tulei ochronnych. śr. do 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 62]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 2713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=2694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne śr.do 200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 2999]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1746]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=2686
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-21	4-01	0333-21		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 62]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[POZYCJA]
id=3203
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 62]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=38.22

[RMS 2993]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 2994]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 2995]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 2996]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 2997]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 2998]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2609]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2610]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[POZYCJA]
id=2714
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=2715
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 62]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[POZYCJA]
id=2716
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 62]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 2606]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 2607]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 2608]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2609]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2610]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja deszczowa (odc. D1-D6 oraz D7-D8)
wa=0
kn=0	0	0
id=3409
nu=7
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3410
nu=7.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3411
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=109.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=109.44	1	0,8*2*76*0.9						

[RMS 62]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0
il=14.052

[RMS 3118]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=5.417

[POZYCJA]
id=3412
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=12.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.16	1	0.8*2*76*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=27.987

[POZYCJA]
id=3413
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=304	1	2*76*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=197.418

[RMS 3119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=82.08

[POZYCJA]
id=3414
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=9.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.12	1	0,8*76*0.15						

[RMS 62]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=17.602

[RMS 3120]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.126

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3121]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=6.475

[POZYCJA]
id=3415
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=28.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.7	1	0,8*76*0.5-(3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15,8)						

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=71.75

[RMS 2607]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=55.104

[POZYCJA]
id=3416
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=66.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66.81	1	109.44-(9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11)						

[RMS 3122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.902

[POZYCJA]
id=3417
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=12.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.16	1	12.16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=14.864

[POZYCJA]
id=3418
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=78.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78.97	1	66,81+12.16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[RMS 62]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=19.638

[RMS 3123]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=10.341

[POZYCJA]
id=3419
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=42.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 6.1-3

[PRZEDMIAR]
wo=42.63	1	9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11						

[RMS 62]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[RMS 3118]
nz=0.0856	0	0.0856
np=1
wa=0
wb=0
il=3.649

[RMS 3122]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.385

[RMS 3246]
nz=0.2133	0	0.2133
np=1
wa=0
wb=0
il=9.093

[POZYCJA]
id=3470
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=42.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=42.63	1	9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11						

[RMS 3160]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=5.832

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3423
nu=7.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3424
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160x4,7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 62]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=22.08

[RMS 3129]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=65.28

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.531

[POZYCJA]
id=3425
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianka lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200x5,9mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	15.8						

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9

[RMS 3130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.116

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[POZYCJA]
id=3471
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=1211
na=Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne  o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 3161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3032]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=3472
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0215-02	2-15	0215-02		1
mpn=1211
na=Osadniki deszczowe żeliwne o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 3162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3032]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=3469
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm 1310- dno prefabrykowane z kinetą1310- rura karbowana ztudzienki z uszczelką śr. 600mm1310- teleskopowy adapter1310- pierścień odciążający1310- właz kanałowy kl. D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 62]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 3163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3120]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0301-01	6	0301-01		0
na=Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=3.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.01	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6						

[RMS 62]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.431

[RMS 3153]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 2607]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.087

[RMS 2995]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.185

[RMS 154]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3432
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=16.703

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=1.896

[POZYCJA]
id=3433
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	15,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=4.398

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.499

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna (odc S1 - S6)
wa=0
kn=0	0	0
id=3473
nu=8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3474
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3475
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=51.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.84	1	0.8*1,6*45*0.9						

[RMS 62]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0
il=6.656

[RMS 3118]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=2.566

[POZYCJA]
id=3476
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	0.8*1.6*45*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=13.257

[POZYCJA]
id=3477
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=144
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	1,6*45*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=93.514

[RMS 3119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=38.88

[POZYCJA]
id=3478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=5.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	0.8*45*0.15						

[RMS 62]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=10.422

[RMS 3120]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.588

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3121]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.834

[POZYCJA]
id=3479
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=16.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.59	1	0.8*45*0.5-(3.14*0.1*0.1*45)						

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=41.475

[RMS 2607]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=31.853

[POZYCJA]
id=3480
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=26.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.49	1	51,84-(5,4+16,59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3,14*0,22*0,22*1,5)						

[RMS 3122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.358

[POZYCJA]
id=3481
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	5,76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=7.041

[POZYCJA]
id=3482
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=32.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.25	1	26,49+5,76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[RMS 62]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=8.02

[RMS 3123]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=4.223

[POZYCJA]
id=3483
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=25.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 6.1-3

[PRZEDMIAR]
wo=25.35	1	5.4+16.59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3.14*0.22*0.22*1.5						

[RMS 62]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=1.171

[RMS 3118]
nz=0.0856	0	0.0856
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 3122]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.824

[RMS 3246]
nz=0.2133	0	0.2133
np=1
wa=0
wb=0
il=5.407

[POZYCJA]
id=3484
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=25.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=25.35	1	5.4+16.59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3.14*0.22*0.22*1.5						

[RMS 3160]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=3.468

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3485
nu=8.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3487
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianka lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 200x5,9mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 3130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[POZYCJA]
id=3490
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm 1310- dno prefabrykowane z kinetą1310- rura karbowana ztudzienki z uszczelką śr. 600mm1310- teleskopowy adapter1310- pierścień odciążający1310- właz kanałowy kl. D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 62]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[RMS 3163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3120]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3499
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm 1310- dno prefabrykowane z kinetą1310- rura karbowana ztudzienki z uszczelką śr. 425mm1310- teleskopowy adapter1310- pierścień odciążający1310- właz kanałowy kl. D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 3165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3120]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=3491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0301-01	6	0301-01		0
na=Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.51	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5						

[RMS 62]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.861

[RMS 3153]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0
il=0.876

[RMS 2607]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 2995]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 154]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3493
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=12.527

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3246]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=1.422

[ELEMENT 1]
na=Sieć cieplne preizolowane (odc C4 - C7)
wa=0
kn=0	0	0
id=3504
nu=9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3505
nu=9.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3506
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=13.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	1*1*15*0.9						

[RMS 62]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0
il=1.733

[RMS 3118]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=0.668

[POZYCJA]
id=3507
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1*1*15*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.452

[POZYCJA]
id=3509
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	1*15*0.15						

[RMS 62]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=4.343

[RMS 3120]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.745

[RMS 154]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3121]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.597

[POZYCJA]
id=3510
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=5.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.65	1	1*15*0.4-(3.14*0.05*0.05*15+3,14*0,07*0,07*15)						

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.125

[RMS 2607]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=10.848

[POZYCJA]
id=3511
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=5.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	13,5-(2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15)						

[RMS 3122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[POZYCJA]
id=3512
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.834

[POZYCJA]
id=3513
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=6.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.75	1	5,25+1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[RMS 62]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.679

[RMS 3123]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.884

[POZYCJA]
id=3514
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=8.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 6.1-3

[PRZEDMIAR]
wo=8.25	1	2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15						

[RMS 62]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=0.381

[RMS 3118]
nz=0.0856	0	0.0856
np=1
wa=0
wb=0
il=0.706

[RMS 3122]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.268

[RMS 3246]
nz=0.2133	0	0.2133
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=3515
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=8.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=8.25	1	2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15						

[RMS 3160]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.129

[ELEMENT 2]
na=Elementy siaci cieplnej śr. 50/125mm 
wa=0
kn=0	0	0
id=3522
nu=9.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3523
pd=		materiał		materiał		0
na=Rura prosta preizolowana śr. 50/125mm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 3169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=3524
pd=		materiał		materiał		0
na=Kolano preizolowane śr. 50/125mm 90st.;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=3525
pd=		materiał		materiał		0
na=Pierścień uszczelniajacy śr. 50/125;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3526
pd=		materiał		materiał		0
na=Złącze termokuczliwe śr. 50/125mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 3172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=3527
pd=		materiał		materiał		0
na=Rękaw wejściowy z mankietem termokczliwym dla rur preizolowanych śr. 50/125mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3529
pd=		materiał		materiał		0
na=Taśma ostrzegawcza;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 3174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[ELEMENT 2]
na=Elementy siaci cieplnej śr. 40/110mm 
wa=0
kn=0	0	0
id=3572
nu=9.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3573
pd=		materiał		materiał		0
na=Rura prosta preizolowana śr. 40/110mm, l=1,0m;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 3224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=3574
pd=		materiał		materiał		0
na=Kolano preizolowane śr. 40/110mm 90st.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=3579
pd=		materiał		materiał		0
na=Pierścień uszczelniajacy śr. 40/110;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3580
pd=		materiał		materiał		0
na=Złącze termokuczliwe śr. 40/110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 3231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=3581
pd=		materiał		materiał		0
na=Rękaw wejściowy z mankietem termokczliwym dla rur preizolowanych śr. 40/110mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Węzły w budynkach
wa=0
kn=0	0	0
id=3583
nu=9.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3584
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0407-01	2-20	0407-01		1
mpn=1211
na=Zawory odcinajace kołnierzowe o śr. 15 mm dla ciśnień 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 3187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3189]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3586
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0407-03	2-20	0407-03		1
mpn=1211
na=Zawory odcinajace kołnierzowe o śr. 40 mm dla ciśnień 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14

[RMS 3237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3238]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3239]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3587
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0407-04	2-20	0407-04		1
mpn=1211
na=Zawory odcinajace kołnierzowe o śr. 50 mm dla ciśnień 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 62]
nz=3.35	0	3.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 3190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3191]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=3589
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0312-03	2-20	0312-03		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 3197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=3590
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.5749	0	0.5749
np=1
wa=0
wb=0
il=0.575

[RMS 3199]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3200]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3592
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-03	2-20	0401-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.6656	0	0.6656
np=1
wa=0
wb=0
il=2.662

[RMS 3244]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3202]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3200]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3593
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-04	2-20	0401-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.6838	0	0.6838
np=1
wa=0
wb=0
il=2.735

[RMS 3201]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3202]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3200]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=3595
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	1*0.066+4*0.151+4*0.173						

[RMS 62]
nz=0.6818	0	0.6818
np=1
wa=0
wb=0
il=0.927

[POZYCJA]
id=3597
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	1,36						

[RMS 62]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 3206]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3598
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	1,36						

[RMS 62]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.323

[RMS 3207]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.167

[RMS 3208]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3209]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3210]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3600
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	1,36						

[RMS 62]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 3211]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 3208]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 154]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3209]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 3210]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=3602
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 25-05	15	25-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[RMS 3212]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3213]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 3214]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3215]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 3216]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3217]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3246]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=3604
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 29-04	15	29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3249]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 3213]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[RMS 3214]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 3215]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 3216]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 3250]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 3246]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[POZYCJA]
id=3605
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 62]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3251]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 3213]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 3219]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 3215]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 3216]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 3252]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 3246]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3532
nu=9.5
wn=		

[POZYCJA]
id=3628
pd=	KNR-W	2-20 0501-01 Rx0,4, M=0, Sx0,4	2-20	0501-01 Rx0,4, M=0, Sx0,4		1
mpn=1211
na=Demontaż rur preizolowanych o śr.do 48/110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=0.4		0.4

[RMS 62]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.592

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0162	0	0.0162
np=1
wa=0
wb=0
il=0.181

[POZYCJA]
id=3627
pd=	KNR-W	2-20 0501-02 Rx0,4, M=0, Sx0,4	2-20	0501-02 Rx0,4, M=0, Sx0,4		1
mpn=1211
na=Demontaż rur preizolowanych o śr.do 76.1/140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=0.4		0.4

[RMS 62]
nz=0.485	0	0.485
np=1
wa=0
wb=0
il=5.432

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[POZYCJA]
id=3541
pd=	KNR-W	2-20 0501-02 M=0	2-20	0501-02 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż rur preizolowanych o średnicy 50/125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.485	0	0.485
np=1
wa=0
wb=0
il=14.55

[RMS 864]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[POZYCJA]
id=3607
pd=	KNR-W	2-20 0501-01 M=0	2-20	0501-01 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż rur preizolowanych o średnicy 40/110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 62]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.0162	0	0.0162
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[POZYCJA]
id=3542
pd=	KNR-W	2-20 0212-01 M=0	2-20	0212-01 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż kolan preizolowanych o śr. do 50/125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4

[RMS 864]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=3543
pd=	KNR-W	2-20 0508-01 M=0	2-20	0508-01 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż rękawa wejściowego z mankietem termokuczliwym śr. do 50/125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=4
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 864]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 3178]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 3167]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 3179]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=3544
pd=	KNR-W	2-20 0508-01 M=0	2-20	0508-01 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż złącz termokuczliwych śr. do 50/125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=24
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 864]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3178]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 3167]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 3179]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[POZYCJA]
id=3545
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0504-01	2-20	0504-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=28
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 62]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=25.76

[RMS 3180]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 3181]
nz=0.0156	0	0.0156
np=1
wa=0
wb=0
il=0.437

[RMS 3182]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3183]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 154]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3184]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 3167]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=3547
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0521-01	2-20	0521-01		1
mpn=1211
na=Połączenia przewodów alarmowych na mufie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=28
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 62]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 3185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 3186]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 154]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 864]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=3551
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 62]
nz=0.0831	0	0.0831
np=1
wa=0
wb=0
il=4.986

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3552
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0208-01	2-20	0208-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 62]
nz=145.35	0	145.35
np=1
wa=0
wb=0
il=145.35

[ELEMENT 1]
na=Demontaże instalacji zew. wod.-kan. i C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=3447
nu=10
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3448
nu=10.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3449
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=183.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.6	1	0,8*2.5*102*0.9						

[RMS 62]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0
il=23.574

[RMS 3118]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=9.088

[POZYCJA]
id=3450
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=25.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.5	1	1*2.5*102*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=58.69

[POZYCJA]
id=3451
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=510
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=510	1	2,5*102*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=331.194

[RMS 3119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=137.7

[POZYCJA]
id=3454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=132.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=132.97	1	229,5-(15,3+57,76+3.14*0.1*0.1*74.5+3.14*0.125*0.125*19.2+3.14*0.08*0.08*7.9+3.14*0.55*0.55*12+3.14*0.25*11)						

[RMS 3122]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.795

[POZYCJA]
id=3455
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=25.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.5	1	25,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=31.171

[POZYCJA]
id=3456
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=158.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.47	1	132,97+25,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[RMS 62]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=39.409

[RMS 3123]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=20.751

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3461
nu=10.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3494
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu wody o śr. do 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 3164]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 3133]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.425

[POZYCJA]
id=3495
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0124-02	4-05I	0124-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 62]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[RMS 3246]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[POZYCJA]
id=3496
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0124-03	4-05I	0124-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 225 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 62]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.403

[RMS 3246]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.518

[POZYCJA]
id=3497
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-03	4-05I	0409-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 62]
nz=20.78	0	20.78
np=1
wa=0
wb=0
il=124.68

[RMS 3133]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=15.18

[RMS 3146]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[POZYCJA]
id=3501
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-05	4-01	0212-05		1
mpn=1211
na=Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=5.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.51	1	(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2						

[RMS 62]
nz=24.8	0	24.8
np=1
wa=0
wb=0
il=136.648

[POZYCJA]
id=3502
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11 0109-12 	4-01	0109-11	 0109-12 	1
mpn=19:0:100921,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=5.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.51	1	(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2						

[RMS 62]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.739

[RMS 3160]
nz=0.68	0	0.5+9*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.747

[POZYCJA]
id=3503
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=222
ob=5.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5.51	1	(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2						

[ELEMENT 1]
na=Sieć cieplna preizolowana wg. ZUD 118/2014 (odc. C1 - C3)
wa=0
kn=0	0	0
id=3630
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=3629
pd=						0
na=Siec cieplna preizolowana wg ZUD 118/2014
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=223
ob=32.5
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	32.5						

[SUMA KONTROLNA]
da879b44c6a6 7 4deef5f98609c932d