[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław. Instalacja wentylacji
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR10 Instalacje wentylacji	PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "arus" sp. z.o.o.
afn=ul. Pestaloziego 15, Bydgoszcz
nb=Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław
ab= Inowrocław (dz. Nr 150, obręb 3, Inowrocław)
ni=Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" 
ai=ul. Przy Stawku Inowrocław
br=Instalacje wentylacji
nk=Wiesława Lenart	
dt=lipiec 2015r.	0
kln=1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gm=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gs=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 3883]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3881]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0
id=6840203	1
jm=m3	060
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45

[RMS ZEST 3901]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, gr. 0,60 mm	0
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=211.816
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120411

[RMS ZEST 3902]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=1.4608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 3911]
ty=M
na=Czerpnie ścienne prostokątne 250x400 mm	0
id=6520799	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3910]
ty=M
na=Czerpnie ścienne prostokątne 500x500 mm	0
id=6520799	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3909]
ty=M
na=Czerpnie ścienne prostokątne 800x800 mm	0
id=6520799	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2452]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm'	0
id=1120711	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.792

[RMS ZEST 3907]
ty=M
na=filtra powietrza klasy EU3  o śr. 315 mm	0
id=6510499	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3880]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 12,7mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm	0
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.5

[RMS ZEST 3877]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm	0
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.5

[RMS ZEST 3869]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna AOYG54LAT, Fujitsu091310Qch=16,0kW; P=4,86kW; U=400V; m=104kg;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3878]
ty=M
na=klej do izolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.885

[RMS ZEST 3870]
ty=M
na=Klimatyzator kasetonowy AUYG18LVLB Fujitsu091310Qch=5,2kW; U=230V; m=15,0kg;	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3854]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm	0
id=1120000	2
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121000

[RMS ZEST 3945]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L = 600 H = 350	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3952]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =315 H =315	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3946]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =400 H =200	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3938]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =625 H =225	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3942]
ty=M
na=króćce amortyzacyjne brezentowe, z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodach do 2200 mm	0
id=6580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6580400

[RMS ZEST 3875]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 12,7 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51

[RMS ZEST 3872]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm	0
id=5309099	2
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51

[RMS ZEST 3962]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe  z blachy stalowej kwasoodpornej	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8503

[RMS ZEST 3891]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe  z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.0151

[RMS ZEST 3885]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=212.9913

[RMS ZEST 3855]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr.5 mm	0
id=1331200	2
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1331209

[RMS ZEST 3899]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowe	0
id=6701099	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=470.799

[RMS ZEST 3900]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji do 80 mm na folii aluminiowe	0
id=6701099	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.346

[RMS ZEST 3849]
ty=M
na=Nagrzewnica wodna PGV 600×350-2-2,5,  VEAB, Qgrz=15kW, (75/55*C, glikol 35%)	0
id=6510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3856]
ty=M
na=Nasada kominowa obrotowa TULIPAN, Darco, montaż na kominku wentylacyjnym	0
id=6524199	0
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6524199

[RMS ZEST 3858]
ty=M
na=Nawietrzak prostokątny NP2, Darco, 595x75mm, montaż nad oknem w ścianie	0
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3859]
ty=M
na=Nawiewnik okienny dwusystwmow EXR.302.HP, Aereco, montaż w ramie okiennej	0
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3923]
ty=M
na=Nawiewnik szczelinowy PDI 2 8 2000 K P;  n =2 L =100 KlimaOprema091310dostawa z panelem przyłączeniowym z przepustnicami	0
id=6520399	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 3927]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA1	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3932]
ty=M
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA109091310L =398 H =398 D = 200 BD =295	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3904]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	0
id=71330	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=0.7304
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71330

[RMS ZEST 3965]
ty=M
na=NW- 1 kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3963]
ty=M
na=NW- 2 kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3966]
ty=M
na=NW- 3 kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3865]
ty=M
na=NW1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP10 Pool, Remak091310Vn/Vw=5000/5000m3/h, p=400Pa,1310 P=5,97kW, U=400V, 1310filtr M5, m=1488kg, 1310wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) 1310Qgrz=32,8kW, wykonanie wewnętrzne, 1310wym. 4451x960x2121mm1310dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3863]
ty=M
na=NW2- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP04, Remak091310Vn/Vw=2500/2500m3/h, p=300Pa, 1310P=2,20kW, U=400V,1310 filtr G4, m=545kg, 1310wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) 1310Qgrz=11,1kW, 1310wym. 2551x825x1370mm1310wykonanie zewnętrzne, 1310dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3864]
ty=M
na=NW3- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP04, Remak091310Vn/Vw=900/900m3/h, p=300Pa,1310 P=1,5kW, U=400V,1310 filtr G4, m=491kg, 1310wymiennik obrotowy,1310 nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) Qgrz=2,5kW,1310wym. 1911x1090x1370mm1310 dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3888]
ty=M
na=otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych	0
id=6522499	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 2390]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.9124

[RMS ZEST 2596]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 3886]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.2919

[RMS ZEST 3892]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych okrągłych	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.8654

[RMS ZEST 3928]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 3930]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3845]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 3925]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3915]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3949]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 800 mm	0
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02

[RMS ZEST 3896]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm'	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4522

[RMS ZEST 3951]
ty=M
na=Przepustnica prostokątna a =200 b =200 l =200	0
id=6510399	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3941]
ty=M
na=Przepustnice stalowe kołowe, śr.100	0
id=6510499	1
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3961]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe z blachy stalowej kwasoodpornej	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.3346

[RMS ZEST 3890]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6082

[RMS ZEST 3884]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=221.3439

[RMS ZEST 2631]
ty=M
na=Przewody elastyczne Flex śr. 200mm	0
id=6507499	1
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.815

[RMS ZEST 3913]
ty=M
na=Przewód elastyczny śr. 80mm'	0
id=6507499	1
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6500999

[RMS ZEST 3903]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa	0
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=1.4608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39610

[RMS ZEST 2453]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=19.396

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=2583.9281

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=Robocizna	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0	1437714918
gr=1
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3874]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa o śr. 12,70 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 3871]
ty=M
na=rury miedziane dla chłodnictwa o śr. 6,35 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=48.8067

[RMS ZEST 3964]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=1.17

[RMS ZEST 3861]
ty=S
na=Sprzet	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 3867]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=12.0675

[RMS ZEST 3405]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm	0
id=1343600	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.61

[RMS ZEST 2595]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 3944]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwintem na całej dł. z nakrętki i podkładkami M-12, o dł.80mm	0
id=6801504	2
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801504

[RMS ZEST 3917]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-10 o dł. do 60mm	0
id=6801503	2
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801503

[RMS ZEST 3847]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 2391]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=131.8273

[RMS ZEST 3879]
ty=M
na=taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m	0
id=6761126	1
jm=m	040
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.44

[RMS ZEST 3882]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 3931]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =250 b =400 l =1250	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3924]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =500 b =630 l =1250	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3955]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =500 b =900 l =1250	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3920]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =750 b =800 l =1250	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3933]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =800 b =750 l =1250	0
id=6525299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3873]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.  6,35 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.75

[RMS ZEST 3876]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. 12,7 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.75

[RMS ZEST 3851]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 3906]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3887]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=317.3988

[RMS ZEST 3943]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodach do 2200 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3947]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3960]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1300 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3929]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3957]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3922]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3846]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 3926]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 2600 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3916]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3950]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3893]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.6394

[RMS ZEST 3940]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3936]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm'	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 3894]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm''	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110.24

[RMS ZEST 3843]
ty=M
na=Wentylator dachowy chemoodporny LABB 2-075/220S Harmann Vw=70m3/h, p=160Pa, P=0,09kW, U=230V, m=6,0kg, praca ciągła,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3842]
ty=M
na=Wentylator kanałowy ILT/6-315 Vn=1600m3/h, p=240Pa, P=0,71kW, U=230V, m=40kg, praca ciągła	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3841]
ty=M
na=Wentylator łazienkowy Silent 300 CHZ  Venture Industries091310P=0,02kW, U=230V, m=1,7kg, włączanie światłem, wyłączanie z opóźnieniem czasowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3959]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 250x250mm	0
id=6523199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3958]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 400x400mm	0
id=6523199	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3954]
ty=M
na=Wyrzutnie ścienne prostokątne L =650 H =500	0
id=6523999	2
jm=szt.	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3143]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny śr. 100	0
id=6520299	1
jm=szt	020
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3918]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=1.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 2427]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1437714918
cw=0	PLN
il=19.396

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Urzadzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=7313
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=7339
pd=						1
mpn=_1211
na=NW1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP10 Pool, Remak091310Vn/Vw=5000/5000m3/h, p=400Pa,1310 P=5,97kW, U=400V, 1310filtr M5, m=1488kg, 1310wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) 1310Qgrz=32,8kW, wykonanie wewnętrzne, 1310wym. 4451x960x2121mm1310dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=127	0	127
np=1
wa=0
wb=0
il=121.285

[RMS 3865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3861]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=7541
pd=ORGBUD 1987				 		0
na=Nw-1 Kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=95.5

[RMS 3965]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3964]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=7340
pd=						1
mpn=_1211
na=NW2- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP04, Remak091310Vn/Vw=2500/2500m3/h, p=300Pa, 1310P=2,20kW, U=400V,1310 filtr G4, m=545kg, 1310wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) 1310Qgrz=11,1kW, 1310wym. 2551x825x1370mm1310wykonanie zewnętrzne, 1310dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=95.5

[RMS 3863]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3861]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=7540
pd=ORGBUD 1987				 		0
na=Nw-2 Kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=95.5

[RMS 3963]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3964]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=7341
pd=						1
mpn=_1211
na=NW3- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster XP04, Remak091310Vn/Vw=900/900m3/h, p=300Pa,1310 P=1,5kW, U=400V,1310 filtr G4, m=491kg, 1310wymiennik obrotowy,1310 nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) Qgrz=2,5kW,1310wym. 1911x1090x1370mm1310 dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=80	0	80
np=1
wa=0
wb=0
il=76.4

[RMS 3864]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3861]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=7542
pd=ORGBUD 1987				 		0
na=Nw-3 Kompletny zestaw automatyki zasilająco-sterującej;
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=95.5

[RMS 3966]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3964]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=7333
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy ILT/6-315 Vn=1600m3/h, p=240Pa, P=0,71kW, U=230V, m=40kg, praca ciągła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9061

[RMS 3842]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2595]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 2596]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 3]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=7370
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=filtra powietrza klasy EU3  o śr. 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 3907]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3906]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3847]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=7319
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator łazienkowy Silent 300 CHZ  Venture Industries091310P=0,02kW, U=230V, m=1,7kg, włączanie światłem, wyłączanie z opóźnieniem czasowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2334

[RMS 3841]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3405]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 2596]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7311
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy chemoodporny LABB 2-075/220S Harmann Vw=70m3/h, p=160Pa, P=0,09kW, U=230V, m=6,0kg, praca ciągła,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=5.19	0	5.19
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9129

[RMS 3843]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2391]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=7335
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02	2-17	0134-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nagrzewnica wodna PGV 600×350-2-2,5,  VEAB, Qgrz=15kW, (75/55*C, glikol 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3845]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3846]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3847]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=7336
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nasada kominowa obrotowa TULIPAN, Darco, montaż na kominku wentylacyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0
il=8.49

[RMS 3856]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3851]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 3847]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=7337
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-02	2-17	0156-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak prostokątny NP2, Darco, 595x75mm, montaż nad oknem w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 3858]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7338
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-03	2-17	0156-03		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik okienny dwusystwmow EXR.302.HP, Aereco, montaż w ramie okiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.86

[RMS 3859]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[ELEMENT 1]
na=Cz 1 - Czerpny
wa=0
kn=0	0	0
id=7360
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=7381
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-04	2-17	0146-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ścienne prostokątne 800x800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3909]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7361
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.82	1	14,82						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8143

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8546

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5582

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9266

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2632

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0748

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4086

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0374

[POZYCJA]
id=7363
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2797

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7367
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=15.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=15.56	1	15,56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6869

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.338

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2448

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6224

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6224

[ELEMENT 1]
na=Cz 2 - Czerpny
wa=0
kn=0	0	0
id=7371
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=7392
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ścienne prostokątne 500x500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=3.71	0	3.71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 3910]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7372
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=13.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.09	1	13,09						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5013

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9377

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6759

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7017

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9484

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8326

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0107

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9163

[POZYCJA]
id=7374
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6399

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7379
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 80 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=14.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1454

[RMS 3900]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.015

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.144

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[POZYCJA]
id=7380
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-11	2-16	0601-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości do 1,07 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=14.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.3	1	14,3						

[RMS 127]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=19.591

[RMS 3901]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=82.94

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3902]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 3903]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 3904]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[ELEMENT 1]
na=Cz 3 - Czerpny
wa=0
kn=0	0	0
id=7393
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=7399
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02	2-17	0146-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ścienne prostokątne 250x400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.77

[RMS 3911]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7395
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.38	1	12,38						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5521

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5614

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3138

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6094

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4088

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7332

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8474

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8666

[POZYCJA]
id=7396
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6399

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7397
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 80 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=13.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	13,62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8532

[RMS 3900]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.301

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0896

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5448

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5448

[POZYCJA]
id=7398
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-11	2-16	0601-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości do 1,07 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=13.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	13,62						

[RMS 127]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6594

[RMS 3901]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=78.996

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3902]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5448

[RMS 3903]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5448

[RMS 3904]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2724

[ELEMENT 1]
na=N1 - Nawiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7382
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=7383
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=85.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85.24	1	85,24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=113.9659

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=45.1772

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4724

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0812

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=64.7824

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9336

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6052

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9668

[POZYCJA]
id=7384
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.69	1	0,69						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 3890]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4278

[RMS 3891]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2829

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2829

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7319

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2967

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3174

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0621

[POZYCJA]
id=7385
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7587

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=7386
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany śr. 80mm l=33,5m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.42	1	2*3.14*0.04*33,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8307

[RMS 3913]
nz=33.5	1	33.5
np=1
wa=0
wb=0
il=33.5

[RMS 3896]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4522

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6736

[POZYCJA]
id=7410
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =750 b =800 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 3920]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3915]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3916]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3917]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 3918]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=7411
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik szczelinowy PDI 2 8 2000 K P;  n =2 L =100 KlimaOprema091310dostawa z panelem przyłączeniowym z przepustnicami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 127]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=23.98

[RMS 3923]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 3922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 3847]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[POZYCJA]
id=7389
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=91.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=91.21	1	91,21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=39.1975

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=95.7705

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2968

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6484

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6484

[ELEMENT 1]
na=N2 - Nawiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7400
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=7401
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=45.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.94	1	45,94						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=61.4218

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3482

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4294

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9722

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9144

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4316

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5662

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2158

[POZYCJA]
id=7402
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.57	1	5,57						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0111

[RMS 3890]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4534

[RMS 3891]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2837

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2837

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9807

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3951

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5622

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5013

[POZYCJA]
id=7403
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8391

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=7406
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany śr. 200mm (l=6,5m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.08	1	2*3.14*0.1*6,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7018

[RMS 2631]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3264

[POZYCJA]
id=7422
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =500 b =630 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=8.12	0	8.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 3924]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3925]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3926]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3847]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=7423
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA109091310L =498 H =498 D = 200 BD =295
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 127]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 3927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3928]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3929]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3847]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=7407
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=58.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=58.28	1	58,28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0458

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=61.194

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6624

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3312

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3312

[ELEMENT 1]
na=N3 - Nawiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7424
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=7425
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=6.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.64	1	6,64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8777

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5192

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3864

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8632

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0464

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9296

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5272

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4648

[POZYCJA]
id=7426
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.22	1	3,22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3655

[RMS 3890]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9964

[RMS 3891]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3202

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3202

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0822

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3846

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4812

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2898

[POZYCJA]
id=7427
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2797

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7428
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany śr. 200mm (l=2,0m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	2*3.14*0.1*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0697

[RMS 2631]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[POZYCJA]
id=7434
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =250 b =400 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.74

[RMS 3931]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3930]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3847]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=7430
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA109091310L =398 H =398 D = 200 BD =295
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 3932]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3928]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3929]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 3847]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=7431
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=13.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8016

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.175

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[ELEMENT 1]
na=W1 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7435
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=7436
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=73.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73.76	1	73,76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=98.6171

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=39.0928

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6176

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5888

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=56.0576

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3264

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9648

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1632

[POZYCJA]
id=7438
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7587

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=7440
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =800 b =750 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 3933]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3915]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3916]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3917]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 3918]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=7444
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wywiewne dn 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3936]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 2391]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=7445
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =625 H =225
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 127]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=9.54

[RMS 3938]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=7442
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=76.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=76.71	1	76,71						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9661

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=80.5455

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1368

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0684

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0684

[ELEMENT 1]
na=W2 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7446
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=7447
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=32.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.05	1	32,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=42.8508

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9865

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3455

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1665

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=24.358

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.487

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3715

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2435

[POZYCJA]
id=7448
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.06	1	3,06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0492

[RMS 3890]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8972

[RMS 3891]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2546

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2546

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6806

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3158

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4076

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2754

[POZYCJA]
id=7449
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8391

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=7450
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany śr. 200mm (l=4,5m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	2*3.14*0.1*4.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6486

[RMS 2631]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.735

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2264

[POZYCJA]
id=7451
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =500 b =630 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=8.12	0	8.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 3924]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3925]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3926]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3847]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=7452
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA109091310L =498 H =498 D = 200 BD =295
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 127]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 3927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3928]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3929]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3847]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=7453
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=40.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=40.54	1	40,54						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4221

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=42.567

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2432

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6216

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6216

[ELEMENT 1]
na=W3 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7456
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=7457
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=9.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.01	1	9,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0464

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7753

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5951

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1713

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8476

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2614

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0723

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6307

[POZYCJA]
id=7458
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.57	1	4,57						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0342

[RMS 3890]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8334

[RMS 3891]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8737

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8737

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4707

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9651

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1022

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4113

[POZYCJA]
id=7459
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2797

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7460
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany śr. 200mm (l=4,0m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.51	1	2*3.14*0.1*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1229

[RMS 2631]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.04

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2008

[POZYCJA]
id=7461
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =250 b =400 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.74

[RMS 3931]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3930]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3847]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=7462
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną BSRD1*+DA109091310L =398 H =398 D = 200 BD =295
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 3932]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3928]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3929]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 3847]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=7463
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=17.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=17.4	1	17,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4776

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=18.27

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.392

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[ELEMENT 1]
na=Wd1 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7412
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=7414
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.16	1	5,16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2005

[RMS 3961]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1992

[RMS 3962]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1156

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1156

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9516

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2188

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3736

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4644

[POZYCJA]
id=7415
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9196

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=7476
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wywiewne dn 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3936]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2391]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=7419
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=5.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=5.37	1	5,37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3078

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6385

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4296

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2148

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2148

[ELEMENT 1]
na=Wd2 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7477
nu=12
wn=		

[POZYCJA]
id=7539
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.67	1	6,67						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1856

[RMS 3961]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1354

[RMS 3962]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7347

[RMS 3892]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7347

[RMS 3893]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7417

[RMS 2390]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8681

[RMS 2391]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0682

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6003

[POZYCJA]
id=7479
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9196

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=7480
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wywiewne dn 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3936]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 2391]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=7482
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice stalowe kołowe, śr.100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 3941]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3940]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 2391]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=7481
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0083

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[ELEMENT 1]
na=Wk1c - Czerpny
wa=0
kn=0	0	0
id=7466
nu=13
wn=		

[POZYCJA]
id=7467
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.64	1	2,64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5297

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3992

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3464

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3432

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0064

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3696

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6072

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1848

[POZYCJA]
id=7493
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-03	2-17	0209-03		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 3942]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3943]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3944]
nz=2.31	0	2.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7494
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L = 600 H = 350
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 3945]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7473
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=2.77	1	2,77						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1904

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9085

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2216

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1108

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1108

[ELEMENT 1]
na=Wk1n - Nawiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7495
nu=14
wn=		

[POZYCJA]
id=7496
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=7.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.26	1	7,26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7066

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8478

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7026

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9438

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5176

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0164

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6698

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5082

[POZYCJA]
id=7497
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-03	2-17	0209-03		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 3942]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3943]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3944]
nz=2.31	0	2.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7500
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =400 H =200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 3946]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3947]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7501
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna a =200 b =200 l =200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3951]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3949]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3950]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3847]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=7499
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=7.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=7.62	1	7,62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2747

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.001

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6096

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3048

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3048

[ELEMENT 1]
na=Wk2 - Wywiewny
wa=0
kn=0	0	0
id=7502
nu=15
wn=		

[POZYCJA]
id=7503
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=10.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.91	1	10,91						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5867

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7823

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5641

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4183

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2916

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5274

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5093

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7637

[POZYCJA]
id=7504
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-03	2-17	0209-03		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 3942]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3943]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3944]
nz=2.31	0	2.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7505
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =400 H =200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 127]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 3946]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3947]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7506
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna a =200 b =200 l =200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3951]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3949]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3950]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3847]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=7507
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=11.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=11.46	1	11,46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9249

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.033

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9168

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4584

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4584

[ELEMENT 1]
na=Wk2w - Wyrzutowy
wa=0
kn=0	0	0
id=7508
nu=16
wn=		

[POZYCJA]
id=7509
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=15.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.01	1	15,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0684

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9553

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6551

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9513

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4076

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1014

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4523

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0507

[POZYCJA]
id=7510
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-03	2-17	0209-03		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 3942]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3943]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3944]
nz=2.31	0	2.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=7511
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L =315 H =315
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 3952]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3947]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=7513
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=15.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=15.76	1	15,76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7729

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.548

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2608

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6304

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6304

[ELEMENT 1]
na=Wrz1 - Wyrzutowy
wa=0
kn=0	0	0
id=7514
nu=17
wn=		

[POZYCJA]
id=7515
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=81.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.14	1	81,14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=108.4842

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=43.0042

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=41.3814

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5482

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=61.6664

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3596

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6622

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6798

[POZYCJA]
id=7516
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7587

[RMS 3888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3894]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 2391]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=7517
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny a =500 b =900 l =1250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 3955]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3915]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3916]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3917]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 3918]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=7521
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-04	2-17	0146-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wyrzutnie ścienne prostokątne L =650 H =500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3954]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7520
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 40 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=85.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=85.2	1	85,20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6147

[RMS 3899]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=89.46

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.816

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.408

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.408

[ELEMENT 1]
na=Wrz2 - Wyrzutowy
wa=0
kn=0	0	0
id=7522
nu=18
wn=		

[POZYCJA]
id=7523
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=5.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.07	1	5,07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7786

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6871

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5857

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6591

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8532

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7098

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1661

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3549

[POZYCJA]
id=7532
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 400x400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 3958]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3957]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3854]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 3855]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3847]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=7530
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 80 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5.6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4066

[RMS 3900]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=7531
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-11	2-16	0601-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości do 1,07 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5.6						

[RMS 127]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=7.672

[RMS 3901]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=32.48

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3902]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 3903]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 3904]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[ELEMENT 1]
na=Wrz3 - Wyrzutowy
wa=0
kn=0	0	0
id=7533
nu=19
wn=		

[POZYCJA]
id=7534
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.67	1	2,67						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5698

[RMS 3884]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4151

[RMS 3885]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3617

[RMS 3886]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3471

[RMS 3887]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0292

[RMS 2390]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3738

[RMS 2391]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6141

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1869

[POZYCJA]
id=7538
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-01	2-17	0143-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 250x250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 3959]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3960]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3854]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 3855]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3847]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=7536
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej Lamella Mat dla przewodów wentylacyjnych prostokątnych o grubości izolacji 80 mm na folii aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 3900]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 2452]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 2427]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2453]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=7537
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-11	2-16	0601-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości do 1,07 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[RMS 3901]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3902]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3903]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3904]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 1]
na=Indywidualna instalacja klimatyzacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=7342
nu=20
wn=		

[POZYCJA]
id=7343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-03	2-15	0432-03		1
mpn=1211
na=Jednostka zewnętrzna AOYG54LAT, Fujitsu091310Qch=16,0kW; P=4,86kW; U=400V; m=104kg;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8

[RMS 3869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=7347
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-03	2-15	0432-03		1
mpn=1211
na=Klimatyzator kasetonowy AUYG18LVLB Fujitsu091310Qch=5,2kW; U=230V; m=15,0kg;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 3870]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=7348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-01	2-15	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 6,35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 127]
nz=0.533	0	0.533
np=1
wa=0
wb=0
il=39.975

[RMS 3871]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 3872]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 3873]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=75.75

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[POZYCJA]
id=7349
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-02	2-15	0405-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane  o śr.12,70 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 127]
nz=0.564	0	0.564
np=1
wa=0
wb=0
il=42.3

[RMS 3874]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 3875]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 3876]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=66.75

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2325

[POZYCJA]
id=7350
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 127]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6475

[RMS 3877]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=82.5

[RMS 3878]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4425

[RMS 3879]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[POZYCJA]
id=7351
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12,7 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 127]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6475

[RMS 3880]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=82.5

[RMS 3878]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4425

[RMS 3879]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3867]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[POZYCJA]
id=7352
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=36.9	0	36.9
np=1
wa=0
wb=0
il=105.7185

[RMS 3881]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=7353
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=73.8	0	73.8
np=1
wa=0
wb=0
il=211.437

[RMS 3882]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 3883]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3881]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[POZYCJA]
id=7354
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=93.6	0	93.6
np=1
wa=0
wb=0
il=268.164

[POZYCJA]
id=7355
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 127]
nz=34.8	0	34.8
np=1
wa=0
wb=0
il=99.702

[ELEMENT 1]
na=Pomiary hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=2510
nu=21
wn=		

[POZYCJA]
id=2511
pd=						0
na=Wykonanie pomiarów hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Próby i regulacja inst. wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=2512
nu=22
wn=		

[POZYCJA]
id=2513
pd=						0
na=Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Przeglądy gwarancyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=7356
nu=23
wn=		

[POZYCJA]
id=7357
pd=						0
na=Przegląd gwarancyjny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (centrale went., agregaty chłodnicze, klimatyzatory, nawilżacze, klapy ppoż) wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (filtry powietrza, paski silników wentylatorowych, oleje, gazy chłodnicze, itp) wykonywany przez autoryzowany serwis producenta urządzeń w okresie trwania 36 miesięcznej gwarancji. Terminy przeglądów zgodnie z warunkami gwarancji producentów urządzeń jednak nie rzadziej jak 3 razy w roku (min. 9 przeglądów w okresie gwarancji dla każdego z w/wurządzeń)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
5f97767c45ad5bba776edfd032f2ae86