[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
nan=UWAGA: prace wykończeniowe niecki basenu zostaną ujęte w robotach modernizacyjnych obiektu
pe=0
op=0
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	3	1	5	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT10Roboty budowlane
nb=Przebudowa niecki basenu w Hali Basenowej
ab=ul.Przy Stawku 12,88-100 Inowrocław
ni=Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im.dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z 
ai=ul.Przy Stawku 12,88-100 Inowrocław
br=Budowlana
nk=mgr inż.Andrzej Woźniak
dt=grudzień 2014 roku

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.1
cw=13.1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Skucie płytek ceramicznych z dna basenu
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.5	1	56,50					

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Skucie płytek ceramicznych z fragmentu ściany przy dnie basenu
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,0					

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacj z płyt styropianowych ekstrudowanych śr.gr.27 cm (17-37 cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=56.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.5	1	56,50					

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwa betonu gr.5 cm,beton C20/25 (B-25)
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	2,85					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=56.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.5	1	56,50					

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02 1102-03 	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:1009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=56.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.5	1	56,50					

[POZYCJA]
id=7
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0104-05	AT-17	0104-05		1
mpn=_1211
na=Cięcie ścian basenu piłą do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=23.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,80					

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm na powierzchni ściętej ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=17.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,50					

[POZYCJA]
id=9
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0501-01	AT-24	0501-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup i osadzenie typowego koryta przelewowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33,0					

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku grużu żelbetowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50					

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	4-01 0108-18+0108-20	4-01	0108-18+0108-20		1
mpn=40:0:100969,101211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0					

[POZYCJA]
id=13
pd=		wycena indywidualna		wycena indywidualna		0
na=Opłata za składowanie gruzu
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0					

