**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH**

BASEN

1. Płytki podłogowe - Flor Gres firmy Florim - Walks WHITE 60x60 cm i 30x60 cm

2. Płytki basenowe - AGROB BUCHTAL Chroma II

5532 blau2 25x25 cm

5534 blau4 25x25 cm

5504 gelb4 25x25 cm

mozaika Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm 5530 Farbraumfrisch

3. Panele dekoracyjne - LOFT DESIGN SYSTEM wzór 04 - 46 szt

4. Barrisolol - 02074 Bleu Pervenche

5. Płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne do zabudowy

6. Farby PARA -

P5229-14D -sufity

P522934 - ściany

P5101-41 - podciągi i pilastry w części istniejącej, panele dekoracyjne

P5060-52 - ściana przy wejściu i ściana pod zegarem

7. Stolarka - drzwi istniejące białe plus jedne dodatkowe w pomieszczeniu jacuzzi,

okna białe

PIJALNIA

### 1. Płytki podłogowe

### TAGINA APOGEO 14 dark brown ,

Frondo Rettificato 8BF8J60 60x60 jako płytka podstawowa

Esagona in tinta L 19,5 8BF8JES oraz Esagona Fiore a rilivo L19,5 8BF8JEF

Bordura lobi a rilievo in tinto 17,25x35 cm. 8BD8JBR.

2. Tapety - QUOD II Teide 258 C05

3. Płytki ścienne - "Cegła lico z XIX w " ITA Poland

4. Płyty kartonowo-gipsowe do wykonania sufitów podwieszonych i obramowania

wnęki ekspozycyjnej

5. Płyta MDF 18 mm - osłona rolet okiennych

6. Gzyms NMC Arstyl AD21 - wykończenie osłon rolet okiennych

7. Parapety - CREMA MOCCA gr. 3 cm

8. Stolarka - okna wg proj. budowlanego w kolorze RAL 6003, drzwi wejściowe

szklane, wahadłowe bezramowe z doświetlem, drzwi do siłowni płytowe w

kolorze Dąb Maggia

8. Farby PARA

P5176-34 - ściany, obramowanie wnęki ekspozycyjnej

P5228-51 - sufit H=330 cm

P5228-34 - sufit H=300 cm

### P5228-14D - sufit H=270 i H=260 cm

### P5243-51D - wnętrze wnęki ekspozycyjnej

### BAR

1. Panele ażurowe zamykające bar - płyta PROFORM PDA 29/P4 gr. 24mm

lakierowana w kolorze RAL 9001połysk

2. Płyta meblowa - KRONOSPAM Dąb Maggia 18 mm,

3. Blaty i front baru - LAMINAM Oxide Moro gr.3mm klejony na płycie meblowej

25 mm

4. Cokoły - aluminium

PRZEDSONEK

### 1. Płytki podłogowe TAGINA APOGEO 14 dark brown Frondo Rettificato 8BF8J60

### 60x60 cm

### 2. Tapety - STUDIO 465 Majorca MJ 50508 na ścianie skośnej , na ścianie

### naprzeciw drzwi wejściowych oraz na ścianie z drzwiami wejściowymi. Pozostałe

### ściany tapeta STUDIO 465 Majorca MJ 50608 za wyjątkiem wnęk okiennych oraz

### ścian wnęki ozdobnej z lustrem

### 3. Płyta kartonowo-gipsowa do wykonania sufitu podwieszonego

### 4. Parapety - CREMA MOCCA gr. 3 cm

### 5. Lustro wklejone w tylnej ścianie wnęki

### 6. Farby PARA

### P5225-14D - sufit

### P5225-34 - wnęki okienne, wnęka ozdobna z lustrem

### 7. Stolarka - okna i drzwi wejściowe w kolorze białym, drzwi do magazynku płytowe

w kolorze PARA P5225-34

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

BASEN

1. Lampy - diody LED do podświetlenia płaszczyzn Barrisolu, plafony nasufitowe PXF

Lighting Torino II IP65 LED - 9 szt, lampy zwieszane - PXF Lighting Torino II IP65

na zwieszakach - 12 szt.

2. Zegar ścienny - np. DIY 12002 o średnicy 130 cm

3. Pochwyty i drabinki z rur stalowych - RAL 1003

PIJALNIA

1. Lampy -

AZZARDO Rain - szt.3

AZZARDO Silver Ball o średnicy 35 cm - szt. 5

AZZARDO Silver Ball o średnicy 45 cm - szt. 1

LIGHT PRESTIGE Mars - szt. 18

LINEALIGHT Light eye - szt. 4

ARTEMIDE Cadmo Parete Fluo - szt. 6

### AQAFORM Ring - szt. 6

### pas LED w oprawie nad barem

### donice- lampy - LINEA LIGHT Flower in - szt. 6

### 2. Meble z zakupu

### krzesła FAMEG MODERN A9608/6/1 szt.20

krzesła FAMEG MODERN B9608/6/1 szt.10

stoliki okrągłe blaty Dąb mocca na podstawach ST-B006 lakierowanych na kolor

czarny szt 3

stoliki do kanap FAMEG STK- 1280 wybarwienie Dąb mocca szt.5

stoliki kwadratowe FAMEG ST-9345/4 wybarwienie Dąb mocca szt.5

stół duży wykonany na zamówienie 300x90 wybarwienie j/w szt. 1

kanapy PROFIM Vancouver BOX w tapicerce z ekoskóry E-3 szt. 6

### 3. Meble projektowane - zespół siedzisk i podesty wg proj szczegółowego

### 4. Rolety okienne - tkanina do dobrania w trakcie realizacji projektu

### 5. Logo sanatorium - wykonane z mosiądzu na indywidualne zamówienie wg proj.